**Seperatör Teknik Şartnamesi**

* Seperatör, yükseklik 70cm boy 200cm olacaktır.
* Seperatörün brandası tır çadırı diye tabir edilen 650 gr 1. Kalite Avrupa Blockout imal edilmiş olacak ve brandanın üzerinde tasarımını kurumun belirlediği (sportifyetenektaramasi.gsb.gov.tr) adresinde yer alan tasarım (vektörel) çalışmalarıyla birebir olup, çift taraflı baskı olacaktır.